Kantenlänge: 12, Belastung vertikal: -0.1 Materialparameter von innen nach außen: E 4 40 80 400 ν 0.49 0.40 0.35 0.30

Parall. Rechnung auf 32 Proz.: Level Freiheitsgrade Iter. Zeit Kommunik. 2 33 267 130 4 s 86 % 3 255 459 153 15 s 70 % 4 2 003 907 170 68 s 40 % auf 64 (54) Prozessoren: 4 2 003 907 170 55 s 56 % 5 15 878 019 186 302 s 30 %