Programm-Modul SPC-PM Po 3D

Probleme: Poisson-Gleichung und Lamé-System (3D) (Thermoelastizität in Vorbereitung);

Elementtypen: 4- und 10-Knoten-Tetraeder,

8-, 20- und 27-Knoten-Hexaeder, (6-, 15- und 18-Knoten-Pentaeder in Vorbereitung);

Netzgenerierung: Grobnetzgenerierung durch Spezialprogramme unterschiedlicher Allgemeinheit, hierarchische Netzverfeinerung;

Löser: CG mit Vorkonditionierung (Yserentant, BPX) (Multigrid in Vorbereitung);

Kommunikation: effektive Routinen für adäquate Datenstruktur;

Postprocessing: Berechnung von Fehlernormen bei vorhandener exakter Lösung (Fehlerschätzer in Vorbereitung), Visualisierung mit GRAPE.